1) Разбираем корпус домофона и находим SPI разъем, фото 2 (контакт "земля" вверху).
2) Подключаем к компьютеру программатор и подключаем шнурок к I2C разъему программатора 
и соответственно к SPI разему на домофоне, включаем питание домофона и ждем загрузки (фото 1,2,3,4).
3) Загружаем программу T123_DFU_TOOL_V1.10.exe из архива и делаем настройки как на фото 5,6.
В строке Firmware указываем путь к файлу прошивки ядра: 96331BW-CMP-T123-20160331.bin
4) Далее нажимаем кнопку Program и в появившемся окне указываем Да(Y).
5) Ждем окончания прошивки ядра (фото 7), отключаем питание домофона и отсоединяем кабель программатора.
6) Вновь включаем домофон и через меню стандартными средствами обновления прошиваем файл
Hi3515V100R003B010_T090101T090101T160412T160412V090101-IRS96331BW-CMP-V119RW.sw
предварительно разместив его в папке "ivrupgrade" на SD карточке и вставив карточку в домофон.


